Załącznik nr 1

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka”. Samochód ma być przeznaczony do przewozu 9 osób wraz z kierowcą, przystosowany do przewozu 1 osoby niepełnoprawnej na wózku inwalidzkim. Samochód musi być fabrycznie nowy, wolny
od wad, spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pojazd musi posiadać świadectwo zgodności WE, jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedna na wózku inwalidzkim, wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.).

Samochód powinien spełniać wymogi normy min EURO 6 w zakresie norm emisji substancji szkodliwych i zużycia energii.

*W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych, systemów odniesienia, znaków towarowych, patentów lub oznaczenia pochodzenia określenia te należy czytać łącznie ze sformułowaniem „lub równoważne”.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Parametry wymagane | Parametry oferowane | Uwagi |
|  | **Silnik** |  |  |
| 1 | Zapłon samoczynny, turboładowany | TAK/NIE\* |  |
| 2 | Minimalna pojemność silnika 1900 cm3 | ………………..cm3 |  |
| 3 | Norma emisji spalin min. EURO6 | TAK/NIE\* |  |
| 4 | Moc silnika min. 140 KM | …………….KM |  |
|  | **Skrzynia biegów** |  |  |
| 5 | Manualna min. 5 -biegowa | TAK/NIE\* |  |
| 6 | Napęd na 2 przednie koła jezdne | TAK/NIE\* |  |
|  | **Układ hamulcowy** |  |  |
| 7 | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) | TAK/NIE\* |  |
| 8 | Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu | TAK/NIE\* |  |
| 9 | Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego zapobiegająca poślizgowi jednego z napędzanych kół (EDS) | TAK/NIE\* |  |
|  | Układ kierowniczy |  |  |
| 10 | Wspomaganie układu kierowniczego | TAK/NIE\* |  |
| 11 | Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach | TAK/NIE\* |  |
| 12 | Rozstaw osi min 3400 mm | TAK/NIE\* |  |
| 13 | Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania | TAK/NIE\* |  |
| 14 | Zawieszenie przednie i tylne niezależne z amortyzatorami teleskopowymi oraz stabilizatory osi przedniej i tylnej | TAK/NIE\* |  |
|  | **Ogumienie** |  |  |
| 15 | Kompletny zestaw nowych opon  | TAK/NIE\* |  |
|  | **Stanowisko kierowcy oraz przedział pasażerski** |  |  |
| 16 | Kabina kierowcy – siedzenia 1+2 | TAK/NIE\* |  |
| 17 | Fotel kierowcy z podłokietnikami wraz z regulacją odcinka lędźwiowego | TAK/NIE\* |  |
| 18 | Siedzenie dwuosobowe + jednoosobowe w drugim rzędzie siedzeń | TAK/NIE\* |  |
| 19 | Trzeci rząd siedzeń składany | TAK/NIE\* |  |
| 20 | Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa o trzech punktach zakotwienia i zagłówki | TAK/NIE\* |  |
| 21 | Klimatyzacja dwustrefowa (na przód i na tył) z ogrzewaniem przestrzeni pasażerskiej z tyłu | TAK/NIE\* |  |
| 22 | Radio fabryczne z przygotowaniem do telefonu komórkowego (bluetooth) | TAK/NIE\* |  |
| 23 | Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane i ogrzewane | TAK/NIE\* |  |
|  | **Szyby i drzwi** |  |  |
| 24 | Całkowicie oszklony | TAK/NIE\* |  |
| 25 | Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie | TAK/NIE\* |  |
| 26 | Tylne drzwi dwuskrzydłowe z podgrzewanymi szybami i wycieraczkami | TAK/NIE\* |  |
| 27 | Drzwi przesuwne z prawej strony do przestrzeni pasażerskiej | TAK/NIE\* |  |
| 28 | Fabryczny centralny zamek sterowany pilotem | TAK/NIE\* |  |
|  | **Wyposażenie związane z bezpieczeństwem** |  |  |
| 29 | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów w kabinie kierowcy | TAK/NIE\* |  |
| 30 | Immobiliser | TAK/NIE\* |  |
| 31 | Pasy bezpieczeństwa mocujące wózki do szyn w pojeździe | TAK/NIE\* |  |
| 32 | Pas biodrowy zabezpieczający osobę na wózku inwalidzkim | TAK/NIE\* |  |
| 33 | Światło przeciwmgielne min. tylne | TAK/NIE\* |  |
| 34 | Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach | TAK/NIE\* |  |
|  | **Warunki gwarancji** |  |  |
| 35 | Okres gwarancji na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, bez limitu kilometrów min. 2 lata | TAK/NIE\*………………………..(podać liczbę w latach) |  |
| 36 | Okres gwarancji na perforację nadwozia w latach – minimum 12 lat | TAK/NIE\*………………………..(podać liczbę w latach) |  |
| 37 | Okres gwarancji na lakier minimum 3 lata | TAK/NIE\*………………………..(podać liczbę w latach) |  |
| 38  | Serwis auta (zapewnienie oryginalnych część zamiennych – maksymalnie 70 km od siedziby zmawiającego) | TAK/NIE\* |  |
|  | **Inne wymagania** |  |  |
| 39 | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu z symbolem „niepełnosprawni” | TAK/NIE\* |  |
| 40 | Atestowane mocowania do wózka inwalidzkiego: uchwyty podłogowe, pasy do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn, pas zabezpieczający osobę na wózku | TAK/NIE\* |  |
| 41 | Najazdy aluminiowe z bieżnią przeciwpoślizgową o długości 2000 mm | TAK/NIE\* |  |
| 42 | Pojazd fabrycznie nowy – rocznik 2019 | TAK/NIE\* |  |
| 43 | Kolor nadwozia – preferowany szary | TAK/NIE\*…………………………….podać jaki |  |
|  | **Wyposażenie dodatkowe** |  |  |
| 44 | Apteczka pierwszej pomocy | TAK/NIE\* |  |
| 45 | Gaśnica | TAK/NIE\* |  |
| 46 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK/NIE\* |  |
| 47 | Odblaskowa kamizelka ostrzegawcza | TAK/NIE\* |  |
| 48 | Pełnowymiarowe koło zapasowe | TAK/NIE\* |  |
| 49 | Komplet dywaników gumowych (przedział kierowcy) | TAK/NIE\* |  |
| 50 | Zestaw narzędzi do samodzielnej wymiany koła | TAK/NIE\* |  |

Podane parametry są parametrami minimalnymi i wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia o parametrach takich samych lub lepszych. Samochód musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie kraju. Wykonawca zobowiązany jest przekazać w szczególności:

* kartę pojazdu,
* aktualne świadectwo homologacji,
* książkę gwarancyjną,
* książkę przeglądów serwisowych,
* instrukcję obsługi w języku polskim,
* wszystkie dostarczone przez producenta komplety kluczy, nie mniej niż dwa.